2024년 사업장 안전보건 점검 및 개선 사례

□ 개요

시설 이용객 및 공단 근로자의 재해예방을 위해 사업장 안전보건점검을 실시하였으며 이에 따른 활동·개선사례를 소개

□ 점검내용

점검분야
재난관리체계	산업안전	산업보건	시설물안전

○ 사업장 종합점검 실시

- 산업안전보건, 재난관리체계, 시설물 유지관리를 포함한 종합적인 재해예방 점검활동

기타 특별안전점검 실시 포함 월 2회 이상 사업장 점검 실시

○ 기타 특별안전점검 실시

사전 재난 발생 방지를 위한 시기별 유해위험요인 저감 점검
	점검주제	실시 시기	점검대상
	동절기 주차장 자동심장충격기 관리상태 점검	2024. 1.	공영주차장
	해빙기 안전점검	2024. 3.	전체 사업장
	장마·태풍 대비 시설물 안전점검	2024. 6.	전체 사업장
	장마철 재난 재해 대비 긴급 시설 점검	2024. 7.	체육시설
	가을철 화재예방을 위한 인화성 물질 관리실태 점검	2024. 10.	전체 사업장
	동절기 대비 시설물 및 휴게시설 점검	2024. 11.	전체 사업장

외부기관 및 시민 합동 점검
	점검주제	실시 시기	점검대상
	여수시 드론동호회 협업. 드론 활용 사업장 시설 안전점검	2024. 12.	주차장, 캠핑장, 체육시설
	공공체육시설 참여형 안전점검반 운영	2024. 7. 및 11.	체육시설

특별 주제 점검
	점검주제	실시 시기	점검대상
	폐기물 수거 작업현장 CEO 안전점검	2024. 2.	폐기물 수거 현장
	설 연휴 전·후 사업장 안전점검	2024. 2.	전체 사업장
	추석 연휴 전·후 사업장 안전점검	2024. 9.	전체 사업장
	환경미화원 등 직원 휴게시설 점검	2024. 1.	전체 사업장
	물질안전보건자료 관리 실태 점검	2024. 4.	체육시설, 환경자원사업소

□ 주요 개선 사례①

봉황산자연휴양림 산림문화휴양관 계단 미끄러짐 예방 조치

○ 유해·위험요소

- 봉황산자연휴양림 산림문화휴양관 내 층간 이동을 위한 계단에 미끄러짐 예방 조치가 되어 있지 않아 개선 필요가 있었음

- 산림휴양관 2층 후면에는 산책로로 이어지는 출입구가 있으며 산책로가 우천 등으로 젖어있는 상태에서 산책 후 휴양관 내 계단 이용 시 미끄러져 넘어질 우려가 큼

○ 개선 대책

- 계단에 미끄러짐 예방 조치 실시

○ 개선 현황

개선 전	개선 후
미끄러짐 예방 조치 미실시	미끄러짐 예방 조치 실시

□ 주요 개선 사례②

공영주차장 개구부로 인한 넘어짐 등 사고 예방 조치

○ 유해·위험요소

- 공영주차장과 거북공원간 이동하기 위해 이용객이 보행할 수 있는 장소에 바닥으로 부터 돌출된 개구부가 있으며, 이용객의 시야에 확인되지 않는다면 넘어짐 사고 발생 우려가 있음

보행 중 발이 걸려 넘어지는 사고 외에도 개구부 위로 보행 중 발을 접지르거나 우천으로 인해 물기가 있는 경우 미끄러질 수 있음

○ 개선 대책

- 개구부가 있음을 육안으로 식별하기 쉽게하고 이용객의 접근을 최소화 하기 위한 차단봉(볼라드) 설치

○ 개선 현황

개선 전	개선 후
주차장 내 돌출된 개구부	차단봉을 설치하여 넘어짐 사고 예방 조치

□ 주요 개선 사례③

보관 중인 종량제물품 무너짐으로 인한 사고 예방 조치

○ 유해·위험요소

- 종량제물품판매소 내 종량제 물품 보관 시 높이가 2m에 가까운 높이까지 물품을 쌓아 보관하고 있어 무너지기 쉬운 환경에 노출됨

- 만약 지진이나 보관 상태 불량 등의 원인으로 적재된 종량제 물품이 무너지고 근로자가 무너진 물품 아래에 깔린다면 약 150kg[15kg * 물품개수] 이상의 무게로 인해 중대재해가 발생할 수 있음

○ 개선 대책

- 물품 적재높이를 낮추어 무너짐 위험을 최소화

○ 개선 현황

개선 전	개선 후
약 2m 높이로 쌓여 적재된 종량제 물품	약 1.5m이하로 낮춰진 종량제 물품 보관 상태