여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역

기 술 제 안 서  작 성 지 침

2025.  9.

여수시도시관리공단

1		기술제안서 작성지침

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역 공법 선정 기술제안

나. 시설용량 : 100톤/일

다. 사 업 비

1) 전체 추정공사비 : 25.5억원

2) 공법 제안공사비 : 22억원 (기계 등, 부가세포함)

라. 처리방법

1) 기존시설 : 음식물 소화액 전처리(탈수) + 폐수처리장 연계처리
(생물학적처리+고도처리)

2) 개선(예정)시설 : 기존 시설에 일부 시설 추가

※ 개선시설 공사비(기계 배치 등)의 경우 기존 시설의 부지를 활용하여야 하며, 공법 특성에 따른 건축, 2차측 전기, 계장, 기계 포함 제시 (기존 건물(창고 등) 이전 비용 포함, 필요시)  * 기존시설 측량 및 배치도 참조

2. 기술제안서 제출

구 분	추 진 일 정
제안공고	2025. 9. 18.(목) ~ 2025. 10. 15.(수)
참가 등록	2025. 9. 25.(목) 17:00까지
제안서 제출	2025. 10. 15.(수) 17:00까지
제안서 평가(예정)	2025. 10. 23.(목) ※변동될 수 있음.
결과 통보	2025. 10. 24.(금) ※변동될 수 있음.

가. 기술제안서 제출 : 2025. 10. 15.(수) 17:00까지

나. 제출장소 : 전남 여수시 진달래길 310-157(환경자원사업소 사무실)

다. 제출서류 : 13부(정량적 평가 3부, 정성적 평가 10부, USB 1식)

※ 부록은 정성적 평가와 같게 별도로 10부씩 제출

1) 기술제안 참가 등록 서류 (별지 제1호~제8호 서식)

① 등록신청서 제출 공문 1부

② 등록신청서 1부

③ 제출문 1부

④ 위임장 및 재직증명서 각 1부 (대리인의 경우에 한함, 신분증 지참)

⑤ 사용인감계 1부

⑥ 보안서약서, 확약서, 청렴서약서 각 1부

⑦ 사업자등록증 1부. (사본의 경우 원본대조필 날인)

⑨ 법인등기부등본 및 법인인감증명서 각 1부 (법인의 경우에 한함)

⑩ 기타 참가자격을 증명하는 서류(정상가동실적 등)

2) 기술제안서 제출서류

① 기술제안서 제출 공문 1부

② 정량적 평가 제안서 3부 (원본 1부 포함)

③ 정성적 평가 제안서 및 부록자료 10부

(각 회사명을 표기한 원본 1부, 위원평가용 사본 9부)

④ 전산파일(제안서 및 발표자료(ppt 등)를 포함한 USB)

3. 기술제안서 작성방법

가. 기술제안서에 포함되어야 할 사항은 작성 지침의 목차에 준하며, 기술제안자는 본 지침을 숙지하고 이를 준수하여 작성하여야 한다. 이를 위반할 경우 평가대상에서 제외한다.

나. 기술제안서는 정량적 평가서(3부)와 정성적 평가서(10부)를 별도 작성하여야 하며, 공법 회사명은 정량적 평가서 3부 및 정성적 평가서 원본 1부에만 표기하여야 한다.

다. 위원평가용 정성적 평가서에는 참가자를 인지할 수 있는 일체의 표기 등의 식별이 가능한 사항을 나타내어서는 아니 되며, 만일 식별할 수 있는 표기를 발견하면 제안 참가를 무효로 하고, 최종 공법으로 선정되었을 때도 선정을 무효로 처리한다.

라. 표지는 코팅이 불가하며, 반드시 별지 서식의 양식으로 작성하여야 한다.

마. 정량적 평가서 및 정성적 평가서의 인쇄 및 제본은 다음의 기준에 따른다.

1) 용지크기 : A4(210mm×297mm)

2) 용지재질 : 표지-백상지(200g/㎡), 본문-백상지(100g/㎡)

3) 인쇄방법 : 디지털복사(디지털 마스터 및 디지털 출력 금지)

정량적 평가서-단면인쇄, 정성적 평가서-양면인쇄

4) 제본방법 : 세로좌철(끈이나 철선을 사용하지 않고 좌단에 철함)

바. 정성적 평가서의 규격 및 세부사항은 다음의 기준에 따른다.

1) 제안서 내 컬러 사용을 금지하고, 사진을 직접(부착) 사용하는 것을 금지한다. (사진을 인쇄하여 사용하는 것은 가능)

2) 제안서의 규격은 A4로 작성하되, 도면 등의 첨부로 인하여 A4 규격을 초과하는 경우 정성적 평가서 본문에는 간소화하여 규격에 맞게 작성 후 부록에 별도 첨부하여야 한다.(별책 부록은 페이지 제한 없음)

3) 글자체는 함초롬바탕, 글자크기는 12point를 원칙으로 작성하며, 페이지 하단 중앙에 쪽수를 표시하되, 쪽수에 미포함되는 페이지는 표시에서 제외한다. (예시 : -1-, -2-, -3-, … -40-)

4) 정성적 평가 제안서는 20매(40쪽) 이내 양면으로 제작하여야 하며, 표지(앞, 뒤), 간지, 목차, 기술제안서 요약 부분만 쪽수에 포함하지 않는다.

5) 제안서의 작성 및 제출 시 반드시 공단에서 지정한 제안서의 규격, 서식 등을 임의로 변경할 수는 없으며 작성 순서(서식 순)에 의거 편철하여 제출하여야 한다.

6) 정성적 평가서 작성 시 평가 기준 항목에 제시된 목차로 작성하여야 하며, 세목은 자유롭게 구성할 수 있다.

7) 제안서 제출 후에는 내용을 수정, 보완, 변경할 수 없다.

4. 제안서 작성기준

가. 계획유입수질

(단위 : mg/L)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
계획유입수질				2,500

※ 계획유입수질 ±20% 범위의 변동에도 처리가 가능하여야 함

나. 처리요청기준

(단위 : mg/L)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
계획유입수질				110

※ 주목적이 T-N 제거 이므로 기타항목은 생략해도 됨

※ 상기 표 이외의 배출허용기준은 “청정지역”이하로 처리하여 방류하여야 함.

- 관련규정:「폐기물관리법 시행규칙」제42조제1항[별표11]

다. 처리용량 : 100㎥/일 (음식물 소화 탈리액)

라. 처리공법 : 기술제안자 제시

마. 처리능력 : 보증 수질 만족(처리요청기준)

바. 성능보증기간 : 준공일로부터 최소 2년 이상(공법제안자 제시)

사. 악취오염물질 : 탈리액 처리 과정에서 발생하는 악취는 「악취방지법」제7조 및 동 시행규칙 제8조[별표8]의 기준을 따름

아. 소음·진동 : 「소음·진동관리법」 제21조 및 동 시행규칙 제20조[별표 8]의 기준을 따름

자. 기술제안시 고려사항

1) 기술제안자는 설비 등의 제작 및 설치 소요기간을 제안하여야 한다.

2) 기술제안자는 필요한 약품 공급설비의 최소 저장용량은 일평균 사용량의 30일분 이상으로 제시하여야 한다.

3) 기술제안자는 본 시설의 설치 및 운영과 관련하여 관련 규정(폐기물 관리법, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 화학물질관리법, 물환경보전법, 악취방지법 등)의 기준을 검토하여 만족할 수 있는 시설을 제안하여야 한다.

4) 본 사업을 추진하면서 가장 중요한 요소는 신뢰도와 효율성이며 정기 점검, 보수 및 청소를 하기 위한 가동정지 상황 발생 외에는 원활한 가동이 되어야 한다.

5) 탈리액 처리 과정에서 발생하는 악취 등에 대한 방지 대책이 충분히 고려되어야 하며, 시설 준공 후 원활한 운영이 될 수 있도록 계획하여야 한다.

6) 각종 긴급사태 발생을 대비한 방호를 위하여 플랜트 각 부분의 제어방식 및 범위, 예비기기의 형식, 전선관 설치 방식 등이 충분히 고려되어야 한다.

7) 장비는 관리의 용이성 및 운전의 신뢰도를 고려하여야 하며 제반 부품들의 품질 및 성능 검사 인증을 받아야 한다.

8) 모든 자재는 KS제품 규격 동등 이상 양질의 신품이어야 하며 규정된 운전조건에 적합하여야 하고, 현장에서 운전조건(온도 등) 변동 시에도 변형 등이 발생하지 않아야 한다.

9) 동종의 기자재는 정비, 점검 및 관리가 용이하도록 특별한 경우를 제외하고 상호 호환성이 있는 동종의 기자재를 공급하여야 한다.

10) 모든 기자재는 정격 연속부하에서 안정적으로 능력을 발휘할 수 있도록 10% 이상의 용량 여유를 가지도록 설계·제작하여야 한다,

11) 제반 설비의 고효율화가 지향되어야 하며, 에너지 절감 대책을 제시하여야 한다.

12) 별도의 규정이 없는 한 플랜트의 모든 부분은 현장의 특수한 기상 및 운전조건 하에서 최대 출력으로 연속운전이 가능하도록 설계·제작되어야 한다.

13) 정상 가동 시 또는 현장 기상 여건에서 발생할 수 있는 수량, 부하, 온도 등의 모든 변화 조건에서도 만족스러운 운전이 되도록 설계되어야 하며 이상 소음 및 진동이 발생하지 않아야 한다.

14) 우수한 기능 및 미관을 고려하여 설계, 제작, 배치되어야 하며 모든 부분은 일반적이며 정확한 규격으로 설계·제작되어야 한다.

15) 본 시설에는 신뢰성이 확보된 최신 제품만을 적용하여야 한다.

16) 안정적인 처리를 위하여 주요 기자재는 반드시 예비기기를 포함하여야 하며, 예비기기를 포함한 공사비(유상, 무상 구분)를 산출하여야 한다.

17) 부지는 제공된 Lay-Out과 같으며, 처리시설 및 부대시설 등 제반 시설을 포함하여 부지 경계를 벗어날 수 없다.

5. 제안서 작성 시 유의사항

가. 기술제안서 제출 시 대표자의 인감이 날인된 확약서, 성능보증서 등을 제출하여야 하며, 작성지침에서 제시한 서식의 양식으로 작성하여야 한다.

나. 성능보증서에 대한 신뢰성 시험은 시운전(3개월) 기간 내 공법보유자가 제공하는 기술로 운전 요원이 수행한 설계보증의 내용으로 최소한 30일 이상 연속 운전되어야 한다. (성능보증 기간은 최소 2년 이상)

다. 정상 가동 실적증명서 및 신기술 지정(검증)서 제출

1) 기술제안자는 제시한 공법이 정상 가동되고 있음을 증명(해당 발주기관의 확인必)하여야 하며, 시설 규모 및 성능 등을 포함한 구체적 평가가 가능한 자료를 제시하여야 한다. (판단자료 미비 시 불이익이 있을 수 있음)

2) 실적증명서는 정상 가동 실적증명서만 인정하며, 공법 적용 실적증명서는 인정하지 않는다.

※ 정상가동 실적증명이란 공법보유사의 해당 공법이 채택되어 특허 등의 공법 기자재 등을 납품하여 시설이 정상 운영되고 있는 경우의 실적 증명

※ 공법적용 실적증명이란 공법을 공동으로 보유하여 설치 및 기자재 납품 등은 하지 않았으나 공동보유사가 설치하여 정상 운영되고 있는 경우의 실적 증명

3) 정상가동 실적증명서는 침출수, 음폐수, 소화액, 탈리액 또는 폐수 처리시설 용량 30톤/일 이상으로 방류수질기준을 초과하지 않아야 하며, 발주기관 및 책임자가 날인한 실적만 인정한다.

4) 특허인 경우 특허증 및 청구항을 첨부하여야 한다.

6. 설계조건

가. 공사비는 작성지침에서 규정한 내용을 참조하여 산정하여야 한다.

나. 공법보유사가 제시한 기자재 및 설치공사비는 설계에 적극 반영하며 향후 협상에 의해 계약한다.

다. 공법 채택 시 공법보유사는 제안한 시설의 성능보증을 위하여 설계사의 전반적인 시설 설계에 적극 협조하여야 하며, 이에 따른 대가는 별도로 지급하지 않는다. (공법제안서 제출과 관련한 설계비 및 경비 등의 보상 일절 없음)

라. 선정된 공법사의 이행보증과 이에 대한 공증 서류를 제시하여야 한다. (단, 설계사는 공법과 관련한 설계 내용에 대한 책임 사항을 도면 등에 병기하여야 함)

마. 성능보증에 대한 세부계획서(방법, 기간 등을 명시), 기술이전 계획서를 제시하여야 한다.

7. 비용부담 및 선정취소

가. 기술제안자가 제시한 수질 기준이 환경오염물질 배출허용기준에 적합하지 않으면 발생하는 제재 및 불이익 등과 같은 법적 문제에 대하여 기술제안자에게 모든 책임이 있다. (보증기간 내)

나. 실시설계 시 산출된 공사비가 제시한 공사비를 초과하는 경우 공법사에서 납품하는 기자재 비용에서 감액할 예정이므로 제안 시 정확한 공정별 공사비 산출에 노력하여야 한다. 며, 준공 후 실제 운영 시의 유지관리비가 공법사가 제시한 유지관리비를 초과하는 경우 초과 금액에 대하여 기술제안자가 일체 부담하여야 한다. (보증기간 내)

다. 기술제안자가 제시한 보증 기준을 만족하지 못하는 경우 공사비 및 철거비(또는 시설 개선공사비)를 기술제안자가 부담하여야 한다.

라. 시운전기간 중 정상운전 단계의 유지관리비가 공법사가 제시한 비용을 초과하는 경우 유지관리비 보증기간에 대해 운영비 차액을 공법사가 부담한다.

마. 선정된 이후 제안된 내용의 중대한 허위가 발견될 시 선정을 즉시 취소하고 민·형사상의 법적 책임을 지며, 설계 지연에 따른 비용을 변상하여야 한다.

8. 공법 채택 시 보상

가. 특허료(신기술 사용료 포함)는 관련 규정·지침에 따라 지급한다. (공법사 제공 기자재 설치 시 특허료보다 큰 금액일 경우 제외)

나. 공법 채택에 따른 설계비 및 설계보상비는 지급하지 않는다.

다. 채택된 공법과 관련된 기계류, 약품, 운영제어 소프트웨어 및 첨가제 등이 특허화된 경우 적법한 절차에 따라 공급할 수 있다.

라. 시운전은 발주자 또는 도급자(시공사)가 지정하는 업체 또는 기관이 시행하며 이때 공법사는 성능보증을 만족할 수 있도록 협조하여야 한다. (공법사가 도급자일 경우 공법사가 시운전할 수 있음.)

9. 기타 사항

가. 기술제안서는 등록 서류를 갖추어 직접 방문 등록하여야 하며, 제출일 17:00까지 제출 장소에 도착한 자만 등록을 인정하고 제출된 제안서의 내용은 변경할 수 없다.

나. 등록 서류를 제출한 자만 기술제안서를 제출할 수 있으며, 모든 입증 서류는 공고일 기준으로 하고 반드시 공신력이 있는 관련기관의 증명서를 첨부하여야 한다. (부득이하게 원본을 제출할 수 없는 경우 원본대조필을 날인하여야 함)

다. 제출된 제안서의 내용은 협약 혹은 계약 체결시 조건의 일부로 간주하며 세부 계획수립 추진 과정에서 변경할 수 있다.

라. 각호의 경우 제안등록을 무효로 할 수 있다.

1) 제안 등록 서류를 기한 내 제출하지 아니한 경우

2) 타인의 등록을 방해하거나 공무집행을 방해한 경우

3) 제안 참가자가 등록 서류에 중대한 오기가 있음 등을 이유로 등록 취소 의사를 표시하여 담당자가 이를 인정한 경우

4) 등록 서류에 대표자의 날인이 없는 경우

마. 제안서 작성에 소요되는 일체의 비용은 기술제안자가 부담하며, 작성지침 위반 시에는 평가기준에 의거 감점 처리한다.

바. 공단에서 배포하는 참고용 자료는 참가 등록을 한 자에 한하여 제공하며, 기술제안자는 배포자료를 검토하여 사용 여부를 판단 및 결정하여야 하며 공단은 참고용으로 배포한 자료와 관련하여 어떠한 법적 책임을 지지 않는다.

사. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 기술제안 내용의 지적 소유권은 여수시도시관리공단에 귀속된다.

아. 공법제안서는 대표자의 신고인감으로 날인하여 공문과 함께 제출하여야 하며, 날인이 없는 제안서는 평가대상에서 제외한다.

자. 기술제안자는 제출도서에 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없으며, 이를 위반할 경우 평가대상에서 제외한다.

차. 기술제안서 작성지침의 불분명한 부분에 대하여는 공고문에 제시된 바와 같이 서면으로 1회에 한하여 질의할 수 있다.

2		정량적 평가서 작성요령

운영효율성

가. 잉여 증기(스팀) 사용계획 제시

나. 기존 소각시설에서 발생되는 증기(스팀) 제원

- 증기온도(포화증기) : 203.4℃

- 압력 : 16kg/㎠·G

- 공급량 : 약 3ton/hr

다. 계산 근거 제시

2. 보증기간의 적정성

가. 처리수질, 유지관리비에 대한 성능 보증기간 제시 (별지 제12호 서식)

나. 기자재 성능 보증기간 제시 (별지 제13호 서식)

3. 공법의 적정성

가. 가동중인 시설의 정상 가동실적을 및 운영 자료 제시 (별지 제14호 서식)

4. 신기술 및 특허보유 유무

※ 필수 서류 : 자격보유회사 면허증, 권리입증서류 일체(신기술지정서, 특허증, 특허등록원부 등)

구 분		등록번호	등록일	명칭	비 고
신기술	기술검증
	미검증
특 허

주1) 해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 기재하여 제출

주2) 공고일 현재 유효기간 이내의 사항만 인정되며, 신기술지정서 등 기타 증빙서류를 첨부하여야 함.

5. 공법의 경제성

가. 일반사항

1) 공사비 및 유지관리비에 대한 비용은 실시설계 시 증액할 수 없으며, 공사 발주 시 전체 공정에 대한 단가 변경 시에만 변경할 수 있음.(실적공사비 및 물가자료 단가 적용 항목만 해당)

2) 모든 수량 및 단가(품 포함)는 산출근거가 제시되어야 함

3) 제시된 설비 및 재료(Spare Parts포함)가 운영 시에 지속적으로 공급해야 하는 품목은 국내 도매물가 상승지표 내에서 공급해야 함. (특수한 경우에는 그 조건을 명시할 것)

4) 공급해야 할 기자재는 현장설치도(설치비 포함)를 기준으로 함

5) 공급기자재는 사양 및 제원(구조 및 재질, 예비품 등이 명시된 제작 시방 제시)을 명확히 제시하여야 함 (단, 타 공법제안자와 동일 기종으로 제시한 경우 금액 차이가 현저히 있거나 기자재 사양을 낮추어 단가를 적용하여 적정 사양으로 변경한 후 변경된 금액으로 평가할 수 있음)

6) 기계분야의 기자재는 공법사 기자재 및 그 외 모든 기자재(펌프류, 송풍기류, 호이스트, 콘베이어 등)의 공사비 산출근거(견적서 등)를 첨부하여야 하며 배관공사, 기타 잡철물 제작공사 등은 표준품셈 및 물가자료에 의한 산출근거를 제시하여야 함

7) 제안공법의 특성상 불필요한 설비의 경우 제외 사유 및 근거를 명확히 기재하여야 하며, 향후 운영 중 시설 추가설치가 불가피한 경우 공법사가 부담하여야 함

8) 제안한 기자재는 실질적으로 구매가 가능한 금액이어야 하며, 제안한 기자재 금액으로 동등 이상의 성능을 발휘하는 기자재 구매 불가 시, 구매 가능한 금액의 차액을 공법사 기자재분에서 차감할 수 있음

9) 공법제안서 제출 시 적용한 단가 중 공법사에서 제시한 견적 항목에 대해서는 공사 발주 시에 단가 변경을 할 수 없음

10) 가격정보 및 물가자료에 등록된 품목이면 그에 해당하는 가격도 제시하여야 함.

11) 별도로 제시된 단가 외에는 제안서 제출일을 기준으로 최근 단가 적용하여야 함

12) 공사비 및 유지관리비 산정 시 허위사실 기재 또는 본 작성지침에서 제시한 기준을 위반하여 산출한 경우 불이익을 받을 수 있으므로 공사비 및 유지관리비 산출 시 신중을 기하여 작성하여야 함

※ 건설비 및 유지관리비에 대한 상세내역은 범용 스프레드 시트 프로그램(MS-Excel 등)으로 작성하여 USB로 제출

※ 환율 : 1$ = 1,400원 적용

13) 실시설계 시 배치 또는 효율의 향상을 위해 시설 규격 등이 변경될 수 있음

나. 공사비

1) 공사비 산정 시 고려사항

- 공사비 산출 시 단가적용은 2025년 하반기 건설공사 표준품셈 및 물가자료, 물가정보 등 적용하여야 함.

- 공사비 산정 시 기계(제어시설 및 2차 전기 포함) 설계용역에 한하며, 시운전비는 총괄 적용함.(공법특성상 건축필요시 금액포함)

2) 기계공사

- 공법 제안범위 내 필요한 기계설비 및 부대설비 설치비용을 모두 포함함. (건축물 외부에 설치하는 기계설비는 보호시설(STS커버 등) 비용을 포함하여 제시)

- 공법기자재비는 성능보증에 필요한 기자재만 공급하는 것으로 산출하여야 하며, 그 외는 범용기자재로 산출되어야 함. 만일, 범용기자재가 공법기자재에 포함되는 경우는 조정할 수 있음

- 주요기기 부품 중 소화조탈리액과의 접촉부는 STS304 또는 동등 이상 자재를 적용함

구 분		기기명	수량	단 가(천원)		기자재 구분 (특허/범용)	내구 연한	설치비 단가 근거	비 고
				재료비	설치비
00공정	OO
00공정	OO
	OO
	OO
기 타
합 계

주) 1. 견적서는 실행가가 아닌 설계 예가를 제시하여야 함

(공법제안 범위 기자재일 경우는 실행가임)

2. 범용기자재는 반드시 2개 이상의 견적서 첨부하여야 함

3. 설치비: 표준품셈 적용(동력, 중량 등) 설치비 포함된 기자재비는 제외(비고란에 기재)

4. 배관자재비 및 설치비 : 배관 물가지 2개 이상 비교 후 저가 적용(근거제시), 표준품셈에 의한 일위대가 적용

3) 전기공사 및 계장 공사

- 공법사 제공 기자재에 관한 전기 및 계측제어 등의 공사비 제시

4) 토목공사 제외(공법사 필요에 의한 시설은 공법사 부담)

5) 건축공사 제외(공법사 필요에 의한 시설은 공법사 부담)

6) 기타 공법사가 성능보증을 위하여 설치하여야 하는 시설의 설치비 제시

시설/설비명	세부목적	단가	수량	공사금액(천원)	비 고

7) 공사비 집계

구 분	수량	단위	금액(백만원)	비 고
1. 기계공사	1	식
2. 전기/계장공사	1	식
3. 기술사용료	1	식		(필요 시)
4. 기타설비비	1	식
5. 시운전비	1	식
계

주) 1. 공법보유사가 공급하여야 하는 설비 포함.

2. 단위 공정별 공사비 산출근거를 반드시 제시하여야 함

3. 기자재(기계, 전기, 계측제어 등) 리스트는 별도로 작성하여 제출하여야 하며, 국산/외산 및 금액을 제시하여야 함

8) 유지관리비

※ 유지관리비 단가 기준(부가세 제외)

구 분		적용기준	비 고
전력요금	계약전력	원/kw·월	12개월 기준
	사용전력	120원/kWh
부자재 (필요시)	필요시 기재	원/kg	2025년 8월 단가 적용
약품비 예 (필요시)	NaOH(98%)	원/kg
	H2SO4(98%)	/kg
협잡물	위탁처리비	100,000원/㎥	필요시
부자재비 (필요시)	입찰자 제시	입찰자 제시	단가 근거 제시

주) 제시된 단가 외에 필요한 단가는 공법 보유사에서 별도 적용하며, 이에 대한 근거 제시

- 발주자는 공법사가 제안한 유지관리비에 대하여 설계 용역사를 통해 재검토하여 그 결과를 반영

9) 인건비(00인) : 000,000천원/년(사무비 포함)

10) 협잡물 처리비 (필요시)

(단위 : 천원)

구분	협잡물 발생량		단가 (원)	금액		비고
	ton/일	ton/년		연간	20년간
협잡물	( )	( )	원/ton

11) 전력비 산정

(단위 : 천원)

구분	기기명	대수 (예비)	소요동력 (kw)	운전시간 (hrs)	사용전력 (kwh)	단가 (원/kwh)	전력비		비고
							연평균	20년간
총 계

주) 기기리스트, 기기별 재원, 수량 등은 공사비 산출 시 적용한 기계/전기계장 기기와 일치하여야 함

12) 경상수선비

- 기계, 전기분야 공사비의 일정비율을 경상수선비로 계상

(단위 : 천원)

구 분		년 간 소요량	단가	금액		비고
				연간	20년간
경상 수선비	기계	공사비의 0.5%
	전기
	기타
	계	-	-

주) 필요한 경우 공종 별 세부항목으로 구분하여 제시하고, 산출근거도 제시하여야 함.

13) 약품비, 부자재비 등

- 상기 사항 외의 유지관리비용 발생하는 경우 기재하고 종류, 연간 사용량, 단가, 금액(천원)을 연평균 및 20년간 비용으로 제시할 것 (산출근거 제시必)

(단위 : 천원)

구 분	종류	단가	연간소요량	총 액		비고
				연간	20년간
약품(필요시)
부자재
. . .
계

주) 1. 공법보유사 별로 해당사항만 기재하고, 추가사항이 있을 경우 포함하여 산정

2. 상수도요금은 설비별로 사용하는 상수도사용량 및 해당지역의 요금으로 산출

3. 연료비는 공법 특징상 건축물 가온 등 필요시 설비별로 연료사용량 및 비용 산출

14) 대수선비(시설교체비)

- 기계 및 전기 기자재에 대하여 내구연한을 적용한 시설물 교체 비용(기자재비 및 설치비 포함)

(단위 : 천원)

구분		내구연한	교체비용			비고
			기자재비	설치비	20년간
기계
소모품
계

주) 1. 기계 기자재의 내구연한은 「물품관리법」 제16조의2 규정에 의해 조달청이 고시하는 내용 연수를 참조하여 적용하여야 하며, 해당기자재가 없을 경우 유사 기자재의 내구연수를 적용하여야 함 (특허기자재는 공법제안사가 산정근거를 첨부하여 별도로 적용 가능)

2. 기계 기자재의 목록(List)은 모두 기재되어야 하며, 내구연한 및 교체 비용 기재

3. 공법 관련 소모품에 대한 내구연한 보증 및 산정근거 제시

15) 유지관리비 집계

(단위 : 천원)

구 분		운영비					대수선비		계
		인건비	전력비	협잡물 처리비	경상 수선비	약품비 등	기계	소모품
유지 관리비	연간
	20년간

6. 현가분석 산정 기준

가. 산정기준 참고자료

1) 하수도시설 효율성 향상을 위한 LCA기법 및 성과분석 관리시스템 개발 (2003. 12, 환경관리공단)

2) 기본 가정 사항

- 내구연한 : 기계․전기(15년)

- 평가기간 : 20년

- 할인율 : 5.5%적용(KDI)

2) LCC 산출절차

※ 반드시 제시된 방법에 의해 산정하여야 함, 위반 시 평가대상에서 제외함.

- 건설비 : 평가기간의 시점과 준공시점이 동일하다고 가정하여 건설비 자체가 현가임

[eqn: rm PV=Ft TIMES {1} over {(1+d) ^{t}}]   (PV : 현가, Ft : t년후의 투자비, d : 할인율)

- 운영비 : 운영비는 매년 동일하게 투입된다고 가정함

[eqn: rm PV=A _{0} TIMES {(1+d) ^{n} -1} over {d(1+d) ^{n}}]    (PV : 현가, A0 : 매년마다 투입되는 비용,  d : 할인율,  n : 평가기간)

- 시설교체비 : 기계․전기의 시설교체비는 15년마다 일회성으로 투입

[eqn: rm PV=Ft TIMES {1} over {(1+d) ^{t}}]   (PV : 현가, Ft : t년후의 투자비, d : 할인율)

- 폐기비용 : 본 평가기간인 20년 동안은 폐기비용은 발생하지 않음.

- 잔존가치 : 평가기간이 끝나는 20년째 발생하는 비용

[eqn: rm PV=Ft TIMES {1} over {(1+d) ^{t}}]   (PV : 현가, Ft : t년후의 투자비, d : 할인율)

- 총LCC : 건설비 + 운영비 + 시설교체비 + 폐기비용 – 잔존가치

7. 유지관리비 보증기간

가. 유지관리비 보증서에 보증기간 등을 제시하고 차액이 발생할 경우 부담한다는 확약서를 제시한다.

8. 경영상태

가. 공법사별로 경영상태를 알 수 있는 회사채에 대한 신용평가 등급 또는 기업 어음에 대한 신용평가, 기업신용평가 등급의 자료 제출한다.

9. 기타 (첨부자료)

가. 각종 공사비 및 유지관리비 산출근거

나. 신기술 보유 시 관련 증빙자료

3		정성적 평가서 작성요령

· 정성적 평가서는 간략하게 요약하여 작성하고 도면 등 A4 규격으로 식별하기 어려울 경우 부록으로 첨부하여 작성 제출하여야 한다.

· 제안서(정성) 작성 시 본 평가기준에서 제시된 목차 순으로 작성하여야 하고 제목 및 구성은 변경이 불가하나 세목은 자유롭게 구성할 수 있으며, 제목을 포함한 모든 글자체는 함초롬바탕, 크기는 12pt로 작성하여야 한다.

(※ 변경 불가한 사항 : 대분류 항목(1, 2, 3,…) 및 중분류 항목(1), 2), 3), …)

1. 기술의 적정성

1.1. 설계의 계획성

가) 대상부지 및 시설계획 관련 사전조사

나) 기존 시설과의 연계성, 활용성

다) 음식물소화액 성상특성, 현재 운영특성 등 검토

1.2. 기술의 특성

가) 처리공법(공정)의 개요

1) 개발 목적

2) 기술 개발 연혁

3) 지적재산권 등(특허, 신기술 등)

4) 현장조건에 대한 적합성, 제안기술 선정의 적정성, 제안기술의 정상가동 사례 및 기술축적도

나) 공정의 원리 및 특징

1) 공정개요

2) 공정원리 및 구성(공정모식도 포함)

3) 단위 공정별 특징

4) 제안공법의 특장점(기술적, 경제적, 유지관리적 측면 등)

다) 공정계획의 적정성 검토

1) 공법 성능의 적정성 : 각종 문헌, 설계자료, 실험 및 실증자료 분석 등을 통한 적정성 검토

2) 처리성능 관련자료

① 실운전시설, 모형실험 등 실증자료

- 시설명 및 시설개요

- 프로세스 구성 및 제원

- 운전자료(유입, 처리수질, 설계인자 등)

② 처리성능자료(처리시설 처리성능, 주요설비 운전인자 및 에너지 사용량 등)

③ 장래 환경오염물질 배출허용기준 강화에 대비한 대응방안 등

라) 공정별 기기선정 및 설비용량 적정성

1) 주요설비 기기선정

- 설비별 처리능력 및 경제성 등을 고려한 주요기기 선정근거

2) 주요설비 용량산정

- 공법제안자가 제시한 설계인자를 이용한 주요 설비용량 계산과 음식물 탈리액 처리와 관련된 주요 시설물 용량검토(약품 및 부산물 저장조, 연료사용량, 용수사용량, 전기설비용량 등)

3) 주요 및 부대기기의 재질 선정

마) 물질수지도

1) 물질수지도(용량계산 및 물질수지는 검토가 가능한 전산자료로 제출)

- 공법제안 공법에 의한 처리효율 등

- 공법제안 공법에 의한 처리효율 및 처리수질 등

- 유입수질 및 수온에 따른 물질수지도 제시

2) 물질수지도 산정과 관련된 근거자료

1.3 기술의 안전성

가) 부하변동에 대한 대응성 검토

1) 부하변동(고/저부하 등) 및 유량변동에 대한 대응방안 및 운영계획(약품투입율 등)을 수립하여 제시할 것

- 고/저부하 농도는 계획유입수질을 기준으로 최소 ±20%범위를 나타냄

2) 공법 보유사에서 제시한 보증수질은 부하 변동 시에도 만족되어야 하며, 공단 또는 위탁운영자에 의한 운영 시에도 보증에 대한 책임이 있음을 고려하여 방류수질(BOD, CODcr, SS, T-N(암모니아성 질소 및 무기성질소 농도 포함), T-P 등, 특히 T-N 에 대한 수질보증서를 제출하여야 함

구 분	유입수질(mg/L)			방류수질(mg/L)			비 고
	설계농도	고농도	저농도	설계농도	고농도	저농도
BOD
CODcr
SS
T-N	2500			-	-	-
암모니아성 질소	-
무기성질소	-
T-P	5

주) 1. 추후 유입수질 변동 시 수질보증범위는 변동된 수질만큼 계상하여 제시하여야 함

) 2. 공법보유사에서 제시한 고농도 및 저농도 보증범위 내에서는 별도의 시설 설치 없이 보증수질을 만족하여야 함

) 3. 제시된 수질에 대한 운전조건을 명확히 기재할 것

1.4. 기존시설의 활용성

가) 기존시설 부지 및 시설 활용 (토목, 건축, 기계, 전기시설 등)

2. 기술의 적용성

2.1. 시설 및 공사계획

가) 시설물 배치계획

1) 시설물 개요(기계설비 포함)

2) 시설물 배치 평면도

3) 설비계통도(P&ID, 장비 목록 포함)

4) 기계배치 평면도(주요 단면도 포함)

※ 공법필요에 의한 토목, 건축 신규 시설물은 공법제안사의 부담으로 한다.

(기존시설 부지 내 배치원칙)

※ 효율적이고 경제적인 시공계획 및 도면 제시

2.2. 설계기준 및 설계인자의 적정성

가) 시설의 설계기준

나) 설계·운영인자 및 운전조건

1) 시설명 및 시설개요

2) 프로세스 구성 및 제원

3) 운전자료 (유입, 설계인자, 처리수질 등)

다) 공정계획

1) 기존과 신규 시설물 연계(활용)성 검토 및 계획

2) 처리계통도 : 제안서 요약(A3도면은 부록 첨부)

2.3. 환경오염방지계획의 적정성

가) 환경오염 방지계획(악취, 대기, 수질, 소음·진동 등)

나) 친환경 시설계획

2.4. 배출오염물질 제어 및 처리효율의 적정성

가) 배출오염물질 제어의 용이성

나) 배출오염물질 처리효율

3. 기술지원 및 유지관리성

3.1. 기술지원 사항

가) 기술이전에 관한 사항 제시

- 운영요원 교육 및 기술 이전계획 구체적으로 제시

나) 공법채택 시 향후 기술지원 범위 (설계, 시공, 운영 시)

다) 종합시운전 계획 제시 (시운전시 기술지원계획 포함)

※ 시공 완료 후 운전성능 검증 시 분쟁 해결을 위해 공법기자재에 한해서는 공법사가 모든 책임을 지고, 기타 설비에 대해서는 도급사(시공사)가 성능에 대한 책임을 지며, 전체 설비 성능에 대한 문제가 없을 때 준공처리 함.

※ 공법사는 처리시설이 최적의 처리공정으로 성능보증이 만족될 수 있도록하고, 성능미달 시 그에 필요한 시설 보완 및 조치를 공법사의 부담으로 하여야 하며 불이행으로 인한 문제점이 발생할 시는 공법사의 책임하에 처리하고 이에 대한 이의나 손해는 청구할 수 없음.

※ 공법사는 시설 및 설비를 포함한 모든 기기의 연동 관계를 확인하여 종합시운전 결과 처리시설의 성능이 보증됨을 공사감독관의 승인을 받아야 공사가 완료된 것으로 간주하며, 그에 따른 검사 및 시험 비용은 공법사가 부담함.

3.2. 유지관리 용의 및 편의성

가) 운영관리계획

- 운영 및 유지관리 업무에 필요한 필수 인원 등 구체적으로 제시

나) 비상 시 운영계획

- 비상 시(1계열의 기계적 고장, 교체시 등) 대처방안 및 운전조건 변경에 따른 기기안정성에 대한 계획을 수립하여 제시

다) 운전의 용이성

- 유지관리업무, 유지관리체계, 편리성, 자동화계획 등을 구체적으로 수립하여 제시

- 운전의 난이도, 자동운전, 기기교체 및 손상부위 수선의 용이성 등에 대한 계획을 수립하여 제시

- 운전상태감시 및 설비조작 용이성

라) 주요 기자재의 내구성 및 내구연한 등

- 주요기기 재질의 성능보증 및 선정의 적정성

4. 공법의 적정성(기술의 특성 등)

4.1 정상가동실적평가

가) 정상가동 시설의 처리효율에 대한 사항 및 근거자료 제시

가) 공고일 기준 아래의 자격조건에 대하여 구분하여 작성

- 30톤/일 이상의 용량으로 음폐수, 소화액, 탈리액, 침출수 또는 폐수처리시설(가축분뇨처리시설 제외)을 준공하고, 1년이상 정상 가동 중인 실적이 있는 공법(특허)을 보유한 자

※ 제시된 자료에 대해서만 적용 사례로 인정됨

∙ 가동 중인 시설의 정상가동실적증명서 및 운영 자료를 제시하여야 함

∙ 적용사례가 많은 경우 본문에는 요약분으로 제시하고, 상세자료는 부록으로 제시하여도 무방함

∙ 정량적 평가 자료로 제출한 정상가동실적증명서의 시설 사례로 제시하여야 하고, 정성적 평가자료에는 회사명 등 특정업체를 인지할 수 있는 표기를 삭제하여 본 평가서에 요약본 등의 형식으로 첨부하여야 함

붙임서식 및 자료

[별지 제1호 서식]공문 양식	27

[별지 제2호 서식]제안 등록신청서	28

[별지 제3호 서식]제출문	29

[별지 제4호 서식]위임장	30

[별지 제5호 서식]사용인감계	31

[별지 제6호 서식]보안서약서	32

[별지 제7호 서식]확약서	33

[별지 제8호 서식]청렴서약서	34

[별지 제9호 서식]정량적 평가 표지	35

[별지 제10호 서식]제안업체 일반현황	36

[별지 제11호 서식]제안금액 내역서	37

[별지 제12호 서식]성능보증서	38

[별지 제13호 서식]자재성능보증서	39

[별지 제14호 서식]정상가동실적증명서	40

[별지 제15호 서식]정성적 평가 표지	41

[별지 제16호 서식]공법제안서 요약	42

[별지 제17호 서식]기술이전계획서	44

[별지 제18호 서식]서면질의서	45

별표 1. 기계 및 전기 기자재의 내구연한	46

[별지 제1호 서식]

제안업체 명

수신  여수시도시관리공단 이사장

참조  환경자원사업소장

제목 :  여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역 공법 선정 공법 제안 등록신청서 제출

여수시도시관리공단에서 시행하는 「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 공법 선정과 관련한 공법제안 등록신청서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임  1. 공법제안 등록신청서 1부.

2. 참가 등록서류 1부.  끝.

제안업체 대표자(인)

담당자				성명				직책		성명				직책			날짜(월/일)
																	성명
시행		000-000										접수
우	000-000				주소기재										/	홈페이지
전화						전송					/	담당자 개인메일 기재

[별지 제2호 서식]

여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역 공법 선정 제안 등록신청서
접 수 번 호			여수시도시관리공단 - ( 2025. . . )
접 수 일 자			2025년 월 일
제안자	회 사 명			대 표 자 (주민등록번호)		(인)
	소 재 지			전 화 번 호 (FAX)
여수시도시관리공단에서 시행하는 「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 공법 선정과 관련하여 공법제안 등록신청서를 제출합니다. 붙임 공법제안서 참가 등록서류 여수시도시관리공단 이사장 귀하
------------□------------ 절 취 선 ------------□-----------
공법 선정 제안등록 접수증
접수번호		환경자원사업소-		접수일자	2025. . .
제안자		회 사 명		대 표 자
		신 청 자		연 락 처
「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 공법 선정과 관련하여 귀 사의 공법제안서 등록을 확인합니다. 2025. . . 접 수 자 : 여수시도시관리공단 환경자원사업소 (인)

[별지 제3호 서식]

제    출    문

❍	건명	:	여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역 공법 공법제안
❍	제안명	:	특허 제00-0000000호
			○○○○○○○ ○○○ ○○○공법 (○○○공법) ※ 제안명은 특허증 또는 신기술 지정서에 기재된 명칭을 정확히 기재하고, 제안서 등에 기재될 약식명칭은 ( )안 반드시 명기

귀 공단의 공법제안서 작성지침에 따라 작성한 공법제안서를 붙임과 같이 제출하며, 본 제안서의 허위 기재 또는 부실한 자료 작성 등으로 인하여 초래되는 사항에 대한 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

붙임	1. 제안서 제출서류 1식

2. 관련자료 저장파일(USB) 1식.  끝.

2025.     .      .

신기술·특허 보유자	:			(인)
제안자	:	업체명
		주 소
		대표자	(인)

여수시도시관리공단 이사장 귀하

[별지 제4호 서식]

위   임   장

제안등록 신 청 인	상호또는 법 인 명		법인등록번호 (사업자등록번호)
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
대 리 인	성 명		주민등록번호
	소 속 (업체명)		전 화 번 호 (휴대폰번호)
	주 소
여수시도시관리공단에서 시행하는 「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 공법 선정과 관련하여 공법제안서를 제출함에 있어 상기인을 업체 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2025. . . 대 표 자 : (인) 대 리 인 : (인) 여수시도시관리공단 이사장 귀하
※ 지참서류 : 신분증, 재직증명서 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인에게 모든 책임이 있음.

[별지 제5호 서식]

사 용 인 감 계

여수시도시관리공단에서 시행하는 「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 공법 선정 공법제안과 관련하여 당사가 사용하는 법인(개인) 인감을 대신하여 계약 및 제반 신고 서류에 사용하고자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며, 이로 인한 법률상 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다.

사 용 인 감

붙임  인감(법인)증명서 1부.  끝.

2025년    월    일

업  체  명 :

주      소 :

대  표  자 :                (인)

여수시도시관리공단 이사장 귀하

[별지 제6호 서식]

보  안  서  약  서

본인은 귀 기관이 발주한 「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 제안 참여와 관련하여 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본 사업에 대한 제안 참여에 있어 제안과 관련된 보안유지 및 제반사항을 철저히 이행하겠으며,

2. 만일 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제를 야기하였을 경우관련 규정에 의거 처벌받음은 물론, 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년    월    일

업체명	:
주 소	:
대표자	:	(인)

여수시도시관리공단 이사장 귀하

[별지 제7호 서식]

확    약    서

「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 공법 제안 참가 등록과 관련하여 작성된 모든 관련 증빙자료는 신의성실 원칙에 입각하여 작성 제출하며, 만일 제출한 서류가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항 등이 확인되었을 경우 평가대상에서 제외하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠으며, 이에 따른 법률적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

또한, 여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역 공법 선정 방식 및 공법제안과 관련된 귀 기관의 방침에 이의가 없으며, 공법제안자로서 공법 심의를 위한 발주기관 및 설계자의 정당한 요구에 대하여 성실히 수행하고 평가를 위하여 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대하여 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.

2025년    월    일

업체명	:
주 소	:
대표자	:	(인)

여수시도시관리공단 이사장 귀하

[별지 제8호 서식]

청 렴 서 약 서

본인(본 업체)은 「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 공법 선정에 제안함에 있어 평가위원 및 이해관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품·향응 등을 제공하지 않고 공정하게 평가에 참여할 것을 서약하며 이를 위반할 경우 관계 법령에 따라 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.

2025년    월    일

업체명	:
주 소	:
대표자	:	(인)

여수시도시관리공단 이사장 귀하

[별지 제9호 서식]

접수번호

정량적 평가 제안서

[여수시도시형폐기물종합처리시설

총질소 저감시설 설계용역]

2025.   .   .

제 안 업 체 명

[별지 제10호 서식]

제안업체 일반현황

회사명
대표자				전화번호
주 소
사업자번호				업 종
회사설립연도
주요연혁	년 월 일	내용						비고
재무현황	2022년		2023년		2024년		평 균
자산
자본
부채

※ 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본, 기업신용평가 등급확인서, 신기술지정서, 특허증, 특허등록원부 등 권리입증서류 일체 첨부

[별지 제11호 서식]

제안금액 내역서

여수시도시관리공단에서 추진하는 ｢여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역｣ 공법 선정과 관련하여 당사의 공법에 대한 제안금액을 아래와 같이 제출합니다.

공법명	제안금액(원)	공법적용부분	비고

※ 견적금액 산출 오류 또는 발주청에서 제시한 금액 산출요령 미준수에 따라 발생할 수 있는 불이익에 대해서는 일체의 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.

2025.    .    .

업체명	:
주 소	:
대표자	:	(인)

부록 첨부  1. 공사비 산출내역서(일위대가표 및 단가산출서 등) 1부.

2. 표준 도면 1부.

3. 세부 내역서 1부.

여수시도시관리공단 이사장 귀하

[별지 제12호 서식]

성 능 보 증 서

「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 공법 제안을 시행함에 있어 성능보증 책임이 당사에 있음을 확약합니다. 당사는 본 적용공법의 기술공급자로서 공법 선정에 필요한 공법제안서에 제시된 바와 같은 내용으로 제반 성능을 보장하며, 공법제안서 제출 시 제시된 공법 관련 기자재비 및 유지관리비 초과 시 초과금액 및 성능미달 시 공사비용을 포함한 공사 지연에 따른 비용을 당사에서 부담할 것을 확약합니다.

○ 처리유량 :        (최대 :        )

○ 처리수질

구 분	유입수질			처리수질			비고
	설계농도	고농도	저농도	설계농도	고농도	저농도
BOD5(mg/L)
CODcr(mg/L)
SS(mg/L)
T-N(mg/L)	2500
T-P(mg/L)

○ 보증기간

- 처리수질 : 정상운전(시운전완료확인서 상 날짜 기준)일로부터 (  ) 년

- 유지관리비 : 정상운전(시운전완료확인서 상 날짜 기준)일로부터 (  ) 년

2025년    월    일

업체명	:
주 소	:
대표자	:	(인)
연락처	:

여수시도시관리공단 이사장 귀하

[별지 제13호 서식]

자 재 성 능 보 증 서

「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」을 당사의 공법으로 시행함에 있어 당사가 납품 설치한 특허공급기자재의 성능을 설치완료일부터 다음과 같이 품질을 보증합니다.

-  보  증  내  용  -

(단위 :대)

구분(자재)
형식
규격
수량
보증내용
보증연한	무상보증연한
	보증내구연한
비고

※ 공법사 제시 기계설비 및 전기, 계장 모두 기재

2025년    월    일

업체명	:
주 소	:
대표자	:	(인)
연락처	:

여수시도시관리공단 이사장 귀하

[별지 제14호 서식]

정상가동실적증명서

공법보유사는 처리공법에 대하여 30㎥/일 규모 이상의 음폐수, 소화액, 탈리액, 침출수 또는 폐수처리시설에서 1년 이상 연속 가동 실적을(아래 양식 기준) 증명하여야 함

1. 시 설 명			00처리시설				2. 구 분					침출수(폐수)
3. 위 치
확 인 내 용
4. 용량(㎥/일)							5. 준공일자
6. 연속정상운전기간			년 월 ~ 현재 (만 개월)
7. 적용공법							8. 기술보유사
9. 시 공 사							10. 공사기간					년 월 일 ~ 년 월 일
11. 연속정상 운전기간 중 월별 처리현황(동절기를 포함한 1년 이상의 운영실적 수록)
기간	처리량 (㎥/일)	수온 (℃)	구분	유입수질(㎎/L)								연계 또는 방류수질(㎎/L)
				BOD	COD	SS		TN	암모 니아성 질소	무기성질소	TP	BOD	COD	SS	TN	암모 니아성질소	무기성 질소	TP
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
12. 신 청 인			회사명 :
상기 내용으로 준공, 신고를 완료하여 정상가동 중에 있음을 확인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 (인)
13. 발 주 처			기관명 :
상기 내용으로 준공하여 정상가동하고 있음을 확인합니다. 년 월 일 직위○○○ 이름○○○ (인)

[별지 제15호 서식]

접수번호

정성적 평가 제안서

[여수시도시형폐기물종합처리시설

총질소 저감시설 설계용역]

2025.   .   .

※ 인식명칭은 제안회사명을 제안서 제출부수 10부 중 1부만 기재하여 별도 제출

※ 도면 및 공법제안서의 여백, 앞면, 뒷면, 표지 등 어느 곳이든 작성 또는 특정업체 등을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 함.

제 안 업 체 명

[별지 제16호 서식]

1. 공법제안서 요약

① 공법명 (기술명)
② 공법(기술) 개요 및 특징
③ 계획성 (Page:000-00)	원본을 제외한 잔여부수는 공법사, 공법명 등을 나타내는 문자, 기호 등 표기 불가
④ 처리원리 및 기술의 특성 (Page:000-00)	원본을 제외한 잔여부수는 공법사, 공법명 등을 나타내는 문자, 기호 등 표기 불가
⑤ 공법의 장점 및 단점 (Page:000-00)	원본을 제외한 잔여부수는 공법사, 공법명 등을 나타내는 문자, 기호 등 표기 불가
⑥ 물질수지 (Page:000-00)	원본을 제외한 잔여부수는 공법사, 공법명 등을 나타내는 문자, 기호 등 표기 불가
⑦ 주요공정별 기기선정, 설비용량 적정성 (Page:000-00)	원본을 제외한 잔여부수는 공법사, 공법명 등을 나타내는 문자, 기호 등 표기 불가
⑧ 처리수질 보증방안 (Page:000-00)	원본을 제외한 잔여부수는 공법사, 공법명 등을 나타내는 문자, 기호 등 표기 불가

⑨기술의 안전성 (부하변동 대응성) (Page:000-00)		구 분							BOD	CODcr				SS			T-N		T-P
		보증 범위 (㎎/L)	유입 수질			저농도
						고농도
			처리수질
공정계획성 (설계기준 및 설계인자) (Page:000-00)		구 분		대표치			설계적용				구 분				대표치			설계적용
주) 설계인자는 실제운영 현황 자료의 대표치를 제시하며 근거를 부록에 첨부하고, 설계 적용인자는 본 설계 값을 제시함
기술지원 (Page:000-00)	원본을 제외한 잔여부수는 공법사, 공법명 등을 나타내는 문자, 기호 등 표기 불가
유지관리방안 (Page:000-00)	원본을 제외한 잔여부수는 공정도에 공법사, 공법명 등을 나타내는 문자, 기호 등 표기 불가
공사비 및 유지관리비 (Page:000-00)	공사비(백만원)											유지관리비(백만원/년)
	구 분				전체시설			제안시설				구 분				전체시설				제안시설
	∙기계공사											∙운영비
	∙전기공사												∙전력비
	∙기 타												∙약품비
	∙기술료(필요시)												∙경상수선비			-				-
	∙시운전비												∙기타 (연료, 상수도 등)
	계
												∙대수선비 (시설교체비)
												계
												※ 운영인원(명)
	총 (백만원) :
주) 공사비 및 유지관리비는 전체시설(개략) 및 제안자 제안시설로 구분하여 산정 (부가세 및 제경비 포함) (기존처리시설 펌프류 및 계기장치 교체비용은 제외하며 금회 제안사가 제시한 시설에 한하여 공사비 및 유지관리비 제시)

[별지 제17호 서식]

기 술 이 전 계 획 서

「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」를 시행함에 있어 공법제안서의 내용에 따라 공법의 성능보증을 위하여 아래와 같이 설계, 시공 및 운영관리 기술에 대한 보유기술을 이전하겠습니다.

-  아         래  -

구분	기술이전내용	기술이전방법
설계기술
시공기술
운영관리기술

2025년    월    일

업체명	:
주 소	:
대표자	:	(인)
연락처	:

여수시도시관리공단 이사장 귀하

[별지 제18호 서식]

「여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 설계용역」 서 면 질 의 서
수신자	여수시도시관리공단 환경자원사업소 담당
질의자	성명(상호)		대표자명
	주 소
	연 락 처	HP : FAX :
질의내용	※ 평가기준 및 작성지침을 숙지한 후 질의하여 주시고, 서면 접수만 가능하며 회신은 모든 등록신청사에게 서면으로 통지합니다.

[별표 1]

기계 및 전기 기자재의 내구연한

■ 기계설비 내구연한

기 기 명 칭	내구연한(년)		비 고
	조달청	적용기준
◎ 주요 자재
∙혼합기, 교반기	10	10
∙분배기	9	9
∙선별기	9	9
∙탈수기	10	10
∙배관류	-	10
∙탈취기	10	10
◎ 펌프류	11	11
∙수중펌프	11	11
∙정량 펌프	11
∙원심 펌프	11
◎ 송풍기, 팬류
∙송풍기(단단터보형)	10	10
∙송풍기(Roots형)	10
∙탈취팬(FAN)	10
◎ 기타 장비류
∙호퍼	-	15
∙밸브류	10	10
∙호이스트	10	10
∙컨베이어 (Flight, Screw, 공기압)	11	11
∙켄베이어(벨트)	11	11
∙적재함, 콘테이너	10	10
∙약품저장 탱크	10	10
∙에어커튼	7	7

■ 전기설비 내구연한

구분	명 칭	형 식	내구연한(년)			비 고
			한국전기 안전공사	조달청	적용기준
수배전설비	수전반	ALTS	15	10	10	※일반수전반 기준 ※C-GIS수전반 내구년한 : 20년 이상
		LBS & LA	15	10	10
		PT & PF	15	10	10
		MOF	15	10	10
		VCB	15	10	10
	변압기반	Transformer	15	10	10
	배전반	ACB	15	10	10
		MCCB	15	10	10
	정류기반	RECTIFIER	10	10	10
	밧데리반	BATTERY	10	11	10	※Battery 수명 (무보수형 기준) 12V ES : 5~6년 2.0V GELL : 5년
전동기기동반	MCC반	MCCB, M/G	15	10	10	※습증기 및 부식발생장소 - 침사지, 슬러지처리계통: 10년
	현장 조작반	LOP	15	-	15
	고,저압 전동기반	VCS, VC	15	-	15
		Condenser	15	10	10
		Inverter	10	10	10	※INVERTER IGBT, Board Fan : 1회/5년 교체
		Soft start	-	10	10
		시동기	-	10	10	기동보상기, Reactor 등
전원설비	예비전원 설비	태양광발전설비	-	11	11
		디젤발전기	-	11	11

주) 그 밖의 항목은 조달청기준 준용

- 물품관리법 제16조의2 (조달청고시 제2018-14호 내용연수)

- 한국전기안전공사 고압기기별 내용연한 경과 교체 기준

■ 제어계측설비 내구연한

구분	명 칭	형 식	내구연한(년)		비 고
			조달청	적용기준
감시제어설비	POS	Desk Type	6	6
	PES	Desk Type	6	6
	LCS	Rack Type	5	5
	VS	Desk Type	5	5
	RCS	현장 감시제어반	10	10	PLC 포함
	UPS	무정전전원공급장치	10	10
	Printer	잉크젯, 레이져	5	5	Dot Printer포함
	Printer Server	프린터 서버	4	4
	TM/TC Panel	원격감시반	10	10
	DLP	영상감시반	10	10
	DLP Controller	DLP 제어	-	9
	FDF	광 변환장치	-	10
	DVR	CCTV 제어장치	7	7
	Wall Monitor	CCTV 용	5	5
계측기기설비	유량계	전자식, 초음파식 등	11	11
	수위계	초음파식, (플로트식), 레이다식 등	10	10
	pH Meter	복합전극식등	10	10

구분	명 칭	형 식	내구연한(년)		비 고
			조달청	적용기준
C C T V 설 비	Camera		8	8
	Zoom Lens		8	8
	PAN/TILT		8	8
	Camera Housing		8	8
	Pole Stand		8	8
	Beam Light		8	8
	Camera Bracket		8	8
	Camera Receiver		8	8
	Power Controller		8	8